Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Visuelle Ausgaben des Voith Tastenschalter E330

Durch blinken der Tastenschalterbeleuchtung wird der Fahrer auf das Vorhandensein eines Fehlers hingewiesen. Unterschiedliche Blink-Codes geben Auskunft über Art bzw. Priorität des Fehlers. Diese Funktion ist ab Tastenschalter-Software-Version G01.03 verfügbar. Die Software-Version wird in den Identifikationsdaten im ALADIN ECU-Report angezeigt.

Fehler-Art bzw. Priorität | Blink-Dauer | Blinkende Tasten | Blink-Frequenz | Beleuchtung An / Aus Verhältnis | Animation
CAN Fehler Der Tastenschalter hat keine Kommunikation auf dem CAN-Bus. (Keine Verbindung zwischen Tastenschalter und Getriebesteuergerät) | Bis Zündung aus | Alle | 1 Hz ( 1 mal pro Sekunde) | 1 / 1 |
Priorität 1 Event (gespeichert) Der Ereignisspeicher des Getriebesteuergeräts meldet einen gespeicherten Priorität 1 Fehler nach dem Einschalten der Zündung. | 10 Sekunden | Alle | 2 Hz (2 mal pro Sekunde) | 1 / 1 |
Priorität 2 Event (gespeichert) Der Ereignisspeicher des Getriebesteuergeräts meldet einen gespeicherten Priorität 2 Fehler nach dem Einschalten der Zündung. | 10 Sekunden | Alle | 2 Hz (2 mal pro Sekunde) | 1 / 1 |
Priorität 1 Event (aktuell) Das Getriebesteuergerät meldeten einen aktuell aktiven Priorität 1 Fehler. | Bis Zündung aus | Alle | 2 Hz (2 mal pro Sekunde) | 1 / 1 |
Priorität 2 Event (aktuell) Das Getriebesteuergerät meldeten einen aktuell aktiven Priorität 2 Fehler. | 10 Sekunden | Alle | 2 Hz (2 mal pro Sekunde) | 1 / 1 |
Priorität 6 Event (aktuell) Das Getriebesteuergerät meldeten einen aktuell aktiven Priorität 6 Fehler. | Bis Zündung aus oder Fehler nicht mehr vorhanden | Taste "N" | 1 Hz (1 mal pro Sekunde) | 1 / 3 |
Das Getriebesteuergerät verweigert die Gangannahme | Solange Taste gedrückt oder bis Gang angenommen | Gedrückte Taste | 1 Hz (1 mal pro Sekunde) | 1 / 1 |