Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### DIWA CAN Botschaften

Aufbau eines 29-bit CAN Identifiers:

Struktur | Bits | Beispiel |
|  | ERC1: CAN-ID 18F00010h |
Priorität | 3 bit | 110 |
R1 (Reserviertes Bit) | 1 bit | 0 |
DP (Daten Paket) | 1 bit | 0 |
PDU format | 8 bit | 11110000 |
PDU specific | 8 bit | 00000000 |
source address (Senderadresse) | 8 bit | 00010000 |

CAN Senderadressen von Voith Steuergeräten:

- retarder / Retarder: 10h (16d)
- transmission / Getriebe: 03h (3d)

CAN Senderadressen von verwendeten Fahrzeug-Steuergeräten:

- brake system : 0Bh (11dez)
- cruise control 11h (17dez)
- engine: 0h (0dez)
- shift console primary 5h (5dez)
- management computer 27h (39dez)

CAN (Controller Area Network) nach SAE J1939 CAN (Controller Area Network) Funktionsprinzip