Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Forced Download

Der Forced-Download wird benötigt, wenn nach dem feherhaften Laden von Funktionssoftware bzw. Datensatz, die Kommunikation zwischen ALADIN und dem Getriebe-Steuergerät nicht mehr möglich ist. Dieses Problem kann entstehen, wenn z.B. eine Funktionssoftware-Version bzw. Datensatz-Version geladen wird, die mit dem verwendeten Getriebe-Steuergerät inkompatibel ist oder wenn die geladenen Hex-Files beschädigt sind. Durch den Forced-Download wird das Getriebe-Steuergerät dazu gezwungen, die bereits im Getriebe-Steuergerät befindliche Funktionssoftware zu ignorieren und den Flash-Loader zu aktivieren. Das Getriebe-Steuergerät erwartet daraufhin einen erneuten Download von Funktionssoftware und Datensatz.

Der Forced-Download ist für die Steuergeräte E300 / E300.1 / E305 / E310 verfügbar
Der Forced-Download für E200 Steuergeräte nennt sich E200 Recovery Modus. Eine Anleitung hierfür erhalten Sie unter: Download

Für die Durchführung eines Forced-Download benötigen Sie einen Forced-Download-Stecker.

| Den Forced-Download-Stecker erhalten Sie unter der Sachnummer 150.00115710.Der Forced-Download-Stecker hat eine Taste, um das Getriebe-Steuergerät in den Forced-Download-Modus zu versetzen sowie eine rote Leuchtdiode für die Statusanzeige.

So führen Sie ein Forced-Download durch:

1 | Schalten Sie die Zündung des Fahrzeuges aus. |
2 | Ziehen Sie die Stecker A, B und C am Getriebe-Steuergerät ab. |
3 | Stecken Sie den Forced-Download-Stecker in Buchse B |
4 | Drücken Sie die Taste am Forced-Download-Stecker und schalten Sie die Zündung bei gedrückter Taste ein. |
5 | Lassen sie die Taste los. Die Statusanzeige des Forced-Download-Steckers sollte jetzt mit ca. 1Hz (1 mal pro Sekunde) blinken. Wenn die Statusanzeige dauerhaft dunkel ist oder sehr schnell flackert, ist die Empfangsbereitschaft nicht hergestellt. Schalten Sie in diesem Fall die Zündung aus und wiederholen Sie Schritt 4. |
6 | Führen Sie mit ALADIN einen Download von Funktionssoftware und Datensatz durch. |
7 | Schalten Sie die Zündung aus und verbinden Sie die Stecker A, B und C wieder mit dem Getriebe-Steuergerät. Sie können das Getriebe jetzt wieder in Betrieb nehmen. |

Download