Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Der Boot / Flash-Loader

Der Flash-Loader ist Software im Getriebe-Steuergerät, die sich exklusiv um das Laden von Funktionssoftware und Datensätzen kümmert. Er ist somit die Grundvoraussetzung, um ein Getriebe-Steuergerät in Betrieb nehmen zu können.
Die Flash-Loader gibt es für die verschiedenen Steuergeräte und die verschiedene Protokolle (KWP/UDS). Zusätzlich gibt es verschiedene Loader für diverse OEMs, da die UDS Baudraten bei den OEMs nicht einheitlich sind.
Die Bezeichnung für den Flash-Loader besteht aus der zugehörigen Hardware, dem Bezeichner -L- für Loader, der Versionskennung und der Dateiendung ".hex".
Beispiel:
E300.1-L4.3.1.0.hex
Zusätzlich existieren ein paar ältere Loader, die noch nicht dieser Namenskonvention unterlagen:

- F04.04.07-U.hex
- F05.05.03-U.hex
- F05.08.00-U.hex
- F05.08.01-U.hex

Welcher Loader, für welche Steuerung benötigt wird, ist immer im Datensatz hinterlegt. Eine Zuordnung eines bestimmten Loaders zu einer bestimmten Software ist nicht möglich.
ALADIN 6 prüft beim Laden eines Datensatzes immer, ob der zugehörige Flash-Loader in der Steuerung vorhanden ist. Im Bedarfsfall wird der Flash-Loader automatisch geladen.
Der Datensatz Die Funktionssoftware Das Intel Hex Format