ANS_ROLLBACK_SHRT_PROT_OFF_DELAY_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Kurze Ausschaltverzögerung der Rollsicherung beim Wechsel von ANS in den 1. Gang. Dieser Datensatzparameter wird nur verwendet, wenn die entsprechende Kraftstoffspar-Funktion aktiv ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)