Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - Aktortest

Der Aktortest dient der gezielten Fehlersuche an einem Magnetventil. Durch den Aktortest können Fehler erkannt werden, die im normalen Fahrbetrieb nicht ursächlich zugeordnet werden können. Zusätzlich erhalten Sie eine hörbare Rückmeldung über die mechanische Freigängigkeit eines Ventils.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWAhybrid E300.1

## So öffnen Sie den Aktortest

Den Aktortest erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche Aktortest.

Der Aktortest wird abhängig von der angeschlossenen ECU angeboten. Ohne Kommunikation stehen Ihnen der Aktortest nicht zu Verfügung.

Die Anzeige ändert sich automatisch, nachdem Sie die Kommunikation gestartet haben.

## Einen Aktortest durchführen

Zur Durchführung müssen Sie bestätigen, dass Der Motor aus ist, das Fahrzeug steht, die Feststellbremse aktiviert ist und das Getriebe in N getastet ist. Anschließend können Sie entweder einen automatischen Test aller Magnetventile oder einen einzelnen Test eines Magnetventils durchführen.

Für den Test eines einzelnen Magnetventils, klicken Sie auf das entsprechende Magnetventil.
Hierbei ist die Einstellung für "Magnetventile takten" bzw. "Magnetventile regeln" wichtig. Durch das Takten wird das Magnetventil mit einer festen Frequenz geschaltet. Dadurch lässt sich die Freigängigkeit eines Magnetventil testen.
Beim Regeln eines Magnetventil wird über eine Messspule die Stellung des Stösels zurückgelesen. Über diesen Messwert wird die nötige Taktfrequenz kontinuierlich neu eingestellte, so dass im Mittel ein definierter Druck erzeugt wird.
Verwenden Sie diese Einstellung, um die Messspule testen zu können.

Für die Durchführung eins vollständigen Tests aller Magnetventile betätigen Sie die Schaltfläche "Auto-Test".

Über die Schaltfläche "Reset" können Sie den Aktortest unterbrechen.