Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - Ölwechselunterstützung

Die Ölwechselunterstützung ist ein Verfahren zur Ölwechselunterstützung, bei dem möglichst viel Altöl per Knopfdruck aus dem Wandler abgelassen wird, ohne dass der Wandler geöffnet werden muss.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E310
- DIWA.5 via E300.1
- DIWA.6 via KWP
- DIWAhybrid E300.1

## So öffnen Sie die Ölwechselunterstützung

Die Ölwechselunterstützung erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche Ölwechselunterstützung.

Die Ölwechselunterstützung wird abhängig von der angeschlossenen ECU angeboten. Ohne Kommunikation stehen Ihnen auch keine Ölwechselunterstützung zu Verfügung.

Die Anzeige ändert sich automatisch, nachdem Sie die Kommunikation gestartet haben.

## Eine Wandlerentleerung durchführen

Zur Durchführung müssen Sie bestätigen, dass Der Motor läuft, das Fahrzeug steht, die Öltemperatur > 60°C ist und das Getriebe in N getastet ist. Anschließend können Sie die Wandler Entleerung durchführen. Die Entleerung läuft ca. 2 Minuten.