Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - Test Box

Das Fenster Test Box bietet die Möglichkeit, Diagnosebefehle direkt an ein angeschlossenes Getriebe-Steuergerät zu senden. Es werden sowohl KWP, ISO 9141 als auch UDS Befehl akzeptiert.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS
- VIAB
- DIWAhybrid E300.1
- DIWAhybrid M300

## So öffnen Sie die Test Box

Die Test TestBox erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü in der Rubrik Hilfsfunktionen die Schaltfläche "Test Box".

Die Test Box steht Ihnen auch ohne angeschlossene ECU zu Verfügung. Sobald Sie einen Befehl an eine Steuerung absenden möchten, versucht ALADIN die Kommunikation zu starten. werden.

## Verwenden der Test Box

Zum Absenden eines Befehls schreiben Sie diesen einfach in die RequestBox. Sobald Sie die Eingabe mit "Enter" bestätigen oder die Schaltfläche "Send" betätigen, wird der Befehl an das Steuergerät gesendet.
Sowohl Request als auch die Antwort vom Steuergerät wird Ihnen im Response Bereich angezeigt.

Über die Schaltfläche mit dem "Disketten-Symbol" können Sie den gesamten Text aus dem Response-Bereich im TXT-Format abspeichern. Über die Schaltfläche mit dem "Mülleimer-Symbol" können Sie den gesamten Inhalt im Response-Bereich löschen.
Im Response-Bereich können Sie - wie in jedem Editor - Texte hinzufügen, löschen oder über die Tastatur-Kombinationen "Strg+c" und "Strg+v" kopieren und einfügen.