EOL_ENABLE_EOL_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Bitcodierter Parameter mit dem festgelegt werden kann, welche EOL-Parametergruppen über einen Diagnosedienst beschrieben werden können (Bit=1) und welche EOL-Parametergruppen für Schreibzugriffe gesperrt sind (Bit=0).
Gesetztes Bit | Dezimalwert | EOL-Parametergruppe
0 | 1 | ANS
1 | 2 | Gangwahlschalter
2 | 4 | Gangfreigabe
3 | 8 | Fahrzeug
4 | 16 | Motor
5 | 32 | ABS
6 | 64 | On-Board-Diagnose
7 | 128 | Retarderhebel
8 | 256 | CAN
9 | 512 | Sicherheitsfunktion
10 | 1024 | Motorbremse
11 | 2048 | Schaltprogramm-Konfiguration
12 | 4096 | Beschleunigungslimitierung
13 | 8192 | Flexible digitale Eingänge
14 | 16384 | Flexible digitale Ausgänge
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)