ANS_ROLLBACK_PROT_OFF_DELAY_AP_ON_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Ausschaltverzögerung der Rückrollsicherung beim Wechsel von ANS in den 1.Gang mit betätigtem Fahrpedal. Ist dieser Wert grösser als der Datensatzwert ANS_ROLLBACK_PROTECTION_OFF_DELAY_, dann wird er auf diesen Wert begrenzt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)