ADAPTION_SELECTOR_SHIFTING_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 4
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 4
Beschreibung Festlegung des Adaptions- und Schaltverhaltens beim Durchführen von Schaltungen.
Datensatzwert | Bedeutung
1 | Adaptiver Druckhochlauf ohne Adaption
2 | Adaptiver Druckhochlauf mit PR-Adaption
3 | Adaptiver Druckhochlauf mit PA-Adaption
4 | Adaptiver Druckhochlauf mit PA/PR-Adaption
sonstige | Druckhochlauf anhand der Druckwerttabellen
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.3.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)