STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Rückschalt-Motorauslösedrehzahlen des KSW-SensoTop für Fahrpedalstellung FP1, FP2, FP3.
Datensatzwert | Bedeutung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Gefälle / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Gefälle / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Gefälle / 4-3-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Ebene / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Ebene / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Ebene / 4-3-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Steigung / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Steigung / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP1_3_[][] | Steigung / 4-3-Schaltung
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)