CAN_SAE_SEND_CYCLIC_TSC1_TRX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Die SAE-J1939-CAN-Botschaft TSC1-to-TRX wird für das Abschalten der Motorbremse verwendet. Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann bestimmt werden, ob diese CAN-Botschaft ständig zyklisch gesendet werden soll (unabhängig davon, ob sie gerade für die Motormomentenreduzierung benötigt wird) oder nicht. Ein ständiges zyklisches Senden ist vor allem bei MAN-Motoren bzw. MAN-Fahrzeugführungsrechnern notwendig.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | kein ständiges zyklisches Senden der SAE-J1939-Botschaft TSC1-to-TRX
sonstige | ständiges zyklisches Senden der SAE-J1939-Botschaft TSC1-to-TRX
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)