# Recorder Schnellstartanleitung Der Recorder ist ein Programm zur Messwerterfassung und Speicherung an Voith DIWA Getrieben.
| Installation:
Sollten Sie auf Ihrem PC bereits eine ältere Version des Recorders installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren. Persönliche Einstellungen und vorhandene Messdateien werden dabei nicht gelöscht. Hierfür befindet sich in der Recorder Programmgruppe der Eintrag Remove. Nun können Sie das Installationsprogramm des Recorders starten. Für eine ausführliche Installations- Deinstallations-Anleitung lesen Sie: Installation
| Vorbereitung einer Messung:
Bevor Sie eine Messung durchführen können, müssen Sie noch das K-Line Interface zwischen Fahrzeug-Diagnose-Buchse und PC anschließen. Außerdem müssen Sie das verwendete Interface im Recorder Setup konfigurieren. Als Standart ist hier das serielle Interface am RS232 Port COM1 eingestellt. Für weitere Informationen lesen Sie: K-Line Interfaces und Recorder Einstellungen Für die Konfiguration starten Sie den Recorder und klicken auf: Datei > Programm-Einstellungen > Recording.
| Aufnahme:
Jetzt können Sie eine Messung beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Zündung eingeschaltet ist. Drücken Sie anschließend die Record-Taste. Der Recorder versucht jetzt mit einem angeschlossenem Getriebesteuergerät zu kommunizieren und lädt anschließend eine Messvorlagendatei, welche die Standart-Messinstrumente beinhaltet. Die Statusanzeige sollte jetzt grün leuchten. Falls die Statusanzeige rot leuchtet, überprüfen Sie nochmals die Verkabelung und die COM-Port-Einstellungen. Der Aufnahmestatus ist jetzt Standby. Kurz: Messdaten werden angezeigt, aber nicht aufgenommen. Um Messdaten aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Record-Taste. Als Status erscheint jetzt: Record. Sie können die Tasten des Recorders wie bei einem Kassettenrecorder verwenden. Es ist daher möglich, jederzeit die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Einleitung Erfahren Sie mehr über: Installation / Deinstallation Erfahren Sie mehr über: Programmübersicht und erster Start Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces für die Verbindung zwischen ECU und Recorder Erfahren Sie mehr über: Prgoramm-Einstellungen Erfahren Sie mehr über: Recorder Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)