# Verwenden der Netzwerkfunktion im Recorder Mit dem Recorder besteht die Möglichkeit, über eine Netzwerkverbindung Mess- und ECU-Daten an einen anderen PC zu übertragen. Als Netzwerkverbindung muss lediglich eine TCP/IP-Verbindung zwischen beiden PCs bestehen. Dies ist beispielsweise über das Internet, Intranet, Telefon oder WLAN möglich. Weitere Informationen über Netzwerkverbindungen erhalten Sie in der Microsoft Windows Hilfe. Der PC, welcher direkt mit einem Steuergerät verbunden ist dient hierbei als DIANA5 Server. Hierfür muss dieser PC im DIANA5 Setup als Server aktiviert werden. Klicken Sie hierfür im Recorder auf: Datei > Programm Einstellungen.... Es öffnet sich das DIANA5 Setup-Fenster. Aktivieren Sie in der Registerkarte Recording die Funktion Activate DIANA5 Server. Der PC, welcher Messdaten vom Server anfordert ist der Client. Für den Client bestehen zwei verschiedene Verfahrensweisen.
| DIANA5 verwendete für die TCP/IP Übertragung den Port 80. Achten Sie darauf, dass dieser Port verwendet werden darf (z.B. Firewall-Einstellungen). Für weitere Information wenden Sie sich an Ihren PC Administrator.
| Mitschreiben einer laufenden Aufnahme:
Das Mitschreiben einer laufenden Aufnahme des Servers ist dann möglich, wenn sich der Recorder des Servers entweder im Modus Standby oder Record befindet. Klicken Sie hierfür im Recorder des Clients auf das Menü: Datei > Über Netzwerk verbinden. Es erscheint eine Dialogbox, in der Sie die IP-Adresse des Servers eingeben müssen. Nach Bestätigen der Dialogbox über die Schaltfläche OK, versucht der Client eine Verbindung mit dem Server aufzubauen. Wenn eine Verbindung zustandekommt, wird zunächst die geladene Messvorlagendatei des Servers an den Client übertragen. Anschließend werden die Messdaten fortlaufend übermittelt. Der Client kann nun mit diesen Messdaten eine normale Messdatenaufzeichnung durchführen. Ebenso können die Trigger-Funktionen auf die übertragenen Messdaten angewandt werden. Die Auflösung der Messdaten auf dem Client ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkverbindung, aber auf jeden Fall niedriger als auf dem Server.
| Direktverbindung mit einer ECU:
Durch diese Methode wird anstelle einer direkten Verbindung über ein K-Line-Interface der Client mit einem Steuergerät über eine Netzwerkverbindung verbunden. Hierzu muss bei den Programm-Einstellungen des Client-Recorders anstatt eines Com-Ports der Eintrag Network ausgewählt werden. Klicken Sie hierfür im Recorder auf: Datei > Programm Einstellungen.... Es öffnet sich das DIANA5 Setup-Fenster. Wählen Sie in der Registerkarte Recording den Com Port Network. Auf dem Server muss die Einstellung "Aktivate DIANA5 Server" aktiviert sein und der Recorder geöffnet. Klicken Sie hierfür im Recorder auf: Datei > Programm Einstellungen.... Es öffnet sich das DIANA5 Setup-Fenster. Aktivieren Sie in der Registerkarte Recording die Funktion Activate DIANA5 Server. Klicken Sie nun im Client-Recorder den Button Record. Es erscheint eine Dialogbox, in welcher die IP-Adresse des Servers eingetragen werden muss. Beenden Sie die Dialogbox über die Schaltfläche OK. Der Client versucht nun eine Verbindung mit dem DIANA Server herzustellen. Kommt diese Verbindung zustande, wechselt der Client-Recorder sofort in die Aufnahmebereitschaft. Während einer Direktverbindung, kann der Server selbst keine Messung durchführen!
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Programmeinstellungen Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces Erfahren Sie mehr über: Recorder Erfahren Sie mehr über: Trigger-Funktionen Hoch > © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)