# Verwenden des Trigger im Recorder Die Trigger-Funktion des Recorders dient dazu, die Menge von Messdaten zu reduzieren und/oder nur bestimmte Ereignisse aufzuzeichnen. Hierzu kann eine sogenannte Trigger-Liste mit verschiedenen Trigger-Objekten angelegt werden. Wenn Sie die Trigger-Funktion im Recorder über die Schaltfläche Trg in der Symbolleiste aktivieren, wird die Messdatenaufzeichnung gestartet, sobald ein Trigger-Objekt ausgelöst wird. Die Trigger-Funktion kann auch während einer Messdatenaufzeichnung jederzeit aus- bzw. eingeschaltet werden.
| So öffnen Sie die Trigger Liste:
Klicken Sie im Recorder auf das Menü: Recorder > Trigger Einstellungen... Innerhalb der Liste werden die Trigger-Objekte mit einem vorangestellten gelben Ordnersymbol angezeigt. Darunter befinden sich die dazugehörigen Trigger-Bedingungen, welche mit einem vorangestellten grünen Würfel dargestellt werden. Sowohl Trigger-Objekte, als auch Trigger-Bedingungen, können Sie durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag editieren.
| So erstellen Sie ein neues Trigger-Objekt:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Trigger. Das neue Trigger-Objekt wird automatisch in die Trigger-Liste aufgenommen.
| So löschen Sie ein Trigger-Objekt:
Markieren Sie das zu löschende Trigger-Objekt in der Trigger-Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche: Löschen.
| So erstellen Sie eine neue Trigger-Bedingung:
Markieren Sie das Trigger-Objekt, für welches eine neue Bedingung definiert werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche: Neue Bedingung.
| So löschen Sie eine Trigger-Bedingung:
Markieren Sie die Bedingung, die gelöscht werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche: Löschen
| So stellen Sie die Trigger-Eigenschaften ein:
> Um die Trigger-Eigenschaften zu editieren, doppelklicken Sie entweder auf das Trigger-Objekt oder markieren Sie das Trigger-Objekt und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften. Es öffnet sich das Fenster "Trigger Properties". Trigger-Eigenschaften:
> Eigenschaft | Bedeutung
> Trigger Name | Vergeben Sie einen beliebigen Namen für das Trigger-Objekt.
> Trigger Aktion: | Funktionen, die durch das Trigger Objekt ausgelöst werden.
> Aufnahme | Wenn der Trigger ausgelöst wird, wird die Aufnahme im Recorder gestartet. (Voreinstellung)
> Alarm Sound | Es erfolgt ein Warnsignal, soweit die Wiedergabe von akustischen Meldungen im DIANA5 Setup aktiviert ist.
> Meldung anzeigen | Es wird eine Meldung angezeigt, dass der Trigger ausgelöst wurde.
> SMS senden | Diese Funktion steht in DIANA5 Lite nicht zu Verfügung.
> Panel anzeigen | Wählen Sie ein Panel, auf welches beim Auslösen des Triggers umgeschaltet wird.
> | Alle Trigger Aktionen werden nur durchgeführt, wenn die Trigger-Funktion im Recorder aktiviert ist.
Nachdem Sie die Trigger-Eigenschaften eingestellt haben, beenden Sie das Fenster über die Schaltfläche OK. Wenn Sie das Fenster über die Schaltfläche Abbrechen beenden, werden die Einstellungen nicht gespeichert.
| So stellen Sie die Trigger-Bedingungen ein:
> Damit ein Trigger-Objekt ausgelöst wird, müssen alle Trigger-Bedingungen erfüllt sein. Um die Trigger-Bedingungen zu editieren, markieren Sie eine Trigger-Bedingung in der Trigger-Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften. Wählen Sie im Feld Signal ein beliebiges Signal aus, auf welches getriggert werden soll. Danach wählen Sie im Feld Bedingung eine Bedingung und im Feld Triggerwert einen entsprechenden Zahlenwert aus. Beispiel:
> Signal | Bedingung | Triggerwert
> ECU Signal: Motordrehzahl | <= | 500
> Die Beispiel-Bedingung ist erfüllt, sobald die Motordrehzahl kleiner gleich 500 ist.
> | Wenn Sie einem Trigger-Objekt mehrere Bedingungen zuordnen, so müssen alle Bedingungen erfüllt werden, damit das Trigger-Objekt ausgelöst wird. Wenn Sie z.B die Aufnahme starten möchten, wenn die Motordrehzahl oder die Turbinendrehzahl einen bestimmten Wert erreicht hat, erstellen Sie zwei verschiedene Trigger-Objekte. Wenn Sie die Aufnahme erst starten möchten, wenn beide Drehzahlen einen bestimmten Wert erreicht haben, definieren Sie zwei Bedingungen in einem Trigger-Objekt.
| Allgemeine Trigger-Einstellungen:
Damit Trigger-Ereignisse auch kurz vor oder kurz nach einem Trigger-Ereignis aufgezeichnet werden können, kann unter "Trigger Vorlauf" und "Trigger Nachlauf" die erforderliche Zeit eingestellt werden.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Messvorlagendateien Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces Erfahren Sie mehr über: Recorder Erfahren Sie mehr über: Programm-Einstellungen Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)