# Dateien und unterstützte Steuergeräte Während Ihrer Arbeit mit dem Recorder werden verschiedene Dateitypen erzeugt, bzw. benötigt.
| Messdateien:
Messdateien werden durch die Messwerterfassung im Recorder erzeugt. Messdateien haben immer die Extension (Datei-Endung) ".d5m". Diese Dateien können mit dem Voith Turbo Analyzer geöffnet und ausgewertet werden. Eine Messdatei enthält eine oder mehrere Tabellen, welche wiederum die einzelnen gemessenen Signale enthalten. Die einzelnen Signale definieren bestimmte Messgrößen mit den dazugehörigen Einstellungen. Zusätzlich sind in einer Messdatei alle Einstellungen zu dem verwendeten Messgerät gespeichert.
| Messvorlagendateien:
Messvorlagendateien werden für die Messwerterfassung im Voith Turbo Recorder benötigt. Messvorlagendateien haben immer die Extension (Datei-Endung) ".d5t". Diese Dateien enthalten sogenannte Templates für die Visualisierung der verschiedenen Messgeräte im Recorder.
| Dateien aus anderen Voith Software-Produkten:
Mit dem Voith Turbo Analyzer können Sie auch Messdateien aus der DIANA Version 4 auswerten. Diese Dateien haben immer die Extension ".dmf". Ebenso können Sie Messdateien aus dem Programm DIWAgnosis im Analyzer auswerten. Diese Dateien haben immer die Datei-Endung ".d2d".
| Unterstützte Steuergeräte:
> Der Recorder unterstützt folgende Voith Getriebe-/Retarder-Steuerungen: E200/H4 (DIWA.3) E200/H5 (DIWA.3) E300 (DIWA.5) E300.1 (DIWA.5)
> | Der Recorder unterstützt grundsätzlich das Aufzeichnen von Messwerten mit allen Voith Steuergeräten.
| Zusätzlich unterstützte Messgeräte:
Der Recorder unterstützt zusätzlich folgende Messgeräte: Quatech A/D Boards (DAQP-12, DAQP-16, DAQ-1602PCI) National Instruments A/D Boards (AI-16XE-50, NI 6034) Softing PCMCIA CANCard und CANusb GPS Receiver (NMEA kompatibel) Intersema Luftdrucksensor (über LPT1) Programmierbare Logik Steuerung (PLC odr SPS) über Modbus/TCP oder ADS/AMS IRMA Passagier-Zählsysteme der Firma IBIS GmbH
| K-Line Interfaces für die Verbindung zwischen dem Recorder und einem Getriebesteuergerät:
Der Recorder unterstützt die Voith K-Line Interfaces mit RS232 Schnittstelle und mit USB Schnittstelle. So geht's weiter: K-Line Interfaces für die Verbindung zwischen Getriebesteuergerät und PC
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Einleitung Erfahren Sie mehr über: Installation / Deinstallation Erfahren Sie mehr über: Programmübersicht und erster Start Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces für die Verbindung zwischen ECU und Recorder Erfahren Sie mehr über: Programmeinstellungen Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)