TIM - Transmission Identification Module Getriebedaten: Eingangsmoment ist falsch.
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Beschreibung Getriebedaten: Eingangsmoment ist falsch. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die getriebespezifischen Daten sind falsch. Das Fahrzeug fährt ggf. mit der falschen Getriebekonfiguration. Die neu vorgegebene Getriebekonfiguration wurde nicht angenommen. Mögliche Ursachen Das neu vorgegebene Eingangsmoment ist falsch. Handlungsort Eingabemaske/-oberfläche. Handlungsanweisung Das Eingangsmoment muß einer real existierenden Momentenvorgabe entsprechen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)