CAN 1 - Hardware CAN-Warning
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Störungen der Kommunikation auf dem CAN-Bus durch Auftreten von ´CAN warning´-Zuständen. Ein ´CAN-warning´-Zustand entsteht, wenn ein CAN-Controller zu viele Daten ungültig empfängt. Ein CAN-Controller, der sich im Warnzustand befindet, kann nur noch Daten vom CAN-Bus lesen aber keine Daten mehr senden. Der Warnzustand wird automatisch aufgehoben, sobald der CAN-Controller wieder einen bestimmten Prozentsatz gültige Daten empfangen hat. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Eingeschränkter Fahrbetrieb. Getriebe schaltet nach Neutral. Mögliche Ursachen Diese Fehlermeldung wird von der Hardware generiert und tritt auf, wenn das Steuergerät Probleme beim Senden hat. Verursacht wird der Fehler durch: - Fehlerhafte Abschlusswiderstände am CAN-Bus. - Wackelkontakt. - Zu hohe Übergangswiderstande in der CAN-Verkabelung. - fehlende Empfangsbereitschaft anderer Steuergeräte. - Getriebe-Steuergerät alleine am CAN-Bus. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Widerstand messen zwischen CAN-H und CAN-L messen ( ~ 60 Ohm ). Verkabelung prüfen. - Abschlusswiderstände des CAN-Bus bestücken / reparieren. - Verkabelung und Steckkontakte überprüfen auf Wackelkontakt und Übergangswiderstände. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)