Drehzahlerfassung Turbine Sensor-Referenzspannung nicht verfügbar
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Sensorreferenzspannung nicht verfügbar. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Harte Retarderaktivierung. Kein Bremsen im 1.Gang (Kein Bremsen mit RBK-Lamellen). Mögliche Ursachen Die Sensorreferenzspannung konnte nicht eingelesen werden. Es handelt sich um einen steuergeräteinternen Fehler. Handlungsort Drehzahlerfassung Turbine (Sensorspannung) Getriebesteuergerät Handlungsanweisung Spannung am Drehzahlsensor messen. Bei wiederholtem Auftreten bitte Steuergerät tauschen und VOITH-Kundendienst kontaktieren. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)