Ausgangssignal SPD-SIG ( speed signal ) Kabelbruch am Ausgang SPD_SIG
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Kabelbruch am Ausgang SPD_SIG. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Ausgangssignal kann sich nicht mehr abhängig von der Abtriebsdrehzahl ändern. Signal wird von externen Steuergeräten ausgewertet, möglicherweise wird z.B. Türsteuerung beeinflusst. Mögliche Ursachen Kabel und/oder Steckverbindung defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Kabel und Steckverbindungen prüfen Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Fehlersuche bei Kabelbruch
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)