Retarderöl Überhöhte Retarderöltemperatur
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Überhöhte Retarderöltemperatur. Die im Datensatzwert RET_REDUCTION_T_CONV_RANGE_[0] eingestellte Temperaturschwelle wurde überschritten. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das angeforderte Bremsmoment wird nur noch in reduzierter Höhe umgesetzt. Mögliche Ursachen Öltemperatur infolge hoher Außentemperaturen oder hoher Bremsleistung zu hoch. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Keine weitere Handlung notwendig. Es handelt sich um einen normalen Betriebszustand. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)