Softwaremodul Ereignisspeicher Mehrfachmeldungen einer Fehlerart
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Ein Diagnoseobjekt führt Mehrfachmeldungen einer Fehlerart durch. Die gemeldeten Werte für Fehlerort und Fehlerart sind in der Systembeschreibung angegeben. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der Ereignisspeicher arbeitet nicht korrekt. Mögliche Ursachen Softwarefehler. Ein Diagnoseobjekt wurde nicht korrekt implementiert. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Neue Software laden. Steuergerätedatei an VOITH senden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)