Referenzspannung Überspannung Uref
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Überspannung Uref. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Eingeschränkte oder keine Getriebefunktion. Mögliche Ursachen Spannungsregler für 12V Konstantspannung arbeitet außerhalb der zulässigen Toleranz. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Versorgungsspannung prüfen. Liegt Versorgungsspannung über 16V (d. h.: i. O.): Uref messen und prüfen. Liegt dann Uref außerhalb des zulässigen Bereichs: Voith kontaktieren und nach Anweisung Steuergerät tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)