Versorgungsspannung Einlesen der Versorgungsspannung fehlgeschlagen
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Einlesen der Versorgungsspannung fehlgeschlagen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Eingeschränkte oder keine Getriebefunktion Mögliche Ursachen Es ist ein interner Fehler beim Einlesen oder Auswerten der Versorgungsspannung aufgetreten. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Bei wiederholtem Auftreten bzw. dauerhaftem Vorliegen des Fehlers, Voith kontaktieren. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)