Getriebespezifische Daten Der Getriebe-Typ ist unbekannt
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Der Getriebe-Typ ist unbekannt. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die Freigabe zur Ansteuerung der Magnetventile wird entzogen. Das Fahrzeug kann nicht mehr bewegt werden. Mögliche Ursachen Der im Datensatz bzw. TIM eingestellte Getriebetyp wird vom Getriebesteuergerät nicht unterstützt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Geeigneten Datensatz laden bzw. geeignete Daten im TIM abspeichern. Software laden, die das Getriebe unterstützt. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)