TIM - Transmission Identification Module Getriebedaten: Die Arbeitsdruckvorgabe ist falsch.
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Getriebedaten: Die Arbeitsdruckvorgabe ist falsch. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die getriebespezifischen Daten sind falsch. Das Fahrzeug fährt ggf. mit der falschen Getriebekonfiguration. Die neu vorgegebene Getriebekonfiguration wurde nicht angenommen. Mögliche Ursachen Der neu vorgegebene Arbeitsdruck ist falsch. Handlungsort Eingabemaske/-oberfläche. Handlungsanweisung Die Arbeitsdruckvorgabe muß einer real existierenden Vorgabe entsprechen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)