CAN - Protokoll SAE J1939 Timeout der Botschaft TSC1 von System 3
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Timeout der CAN-Empfangsbotschaft TSC1 (Torque/Speed Control #1) von System 3. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Über diese Botschaft angeforderte Retarderfunktion nicht verfügbar. Mögliche Ursachen Steuergerät für Retardersollwertvorgabe oder Verbindung zu diesem Steuergerät gestört. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steuergerät für Retardersollwertvorgabe und Verbindung zu diesem Steuergerät prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)