CAN - Tastenschalter E330 Keine Antwort des Tastenschalters auf ein Kommando
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Bei der Kommunikation mit dem Tastenschalter ist ein Fehler aufgetreten: der Tastenschalter meldet sich nicht auf das Kommando. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine. Mögliche Ursachen Kein Voith-Tastenschalter vorhanden. Verbindung zu Tastenschalter gestört. Tastenschalter defekt. Steuergerät defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Ist wirklich ein Voith-Tastenschalter eingebaut? Wenn nicht, Datensatzwert CAN_CONTROLLER_NUMBER_PUBLIC_CAN überprüfen. Verbindung zu Tastenschalter prüfen. Tastenschalter prüfen. Steuergerät prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)