TIM - Transmission Identification Module TIM-Kommunikation wurde wegen erhöhter Getriebeöl-Temperatur (>110°C) deaktiviert
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Die TIM-Kommunikation wurde wegen erhöhter Getriebeöl-Temperatur (>115°C) deaktiviert. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Es ist keine Kommunikation mit dem TIM möglich. Die getriebespezifischen Daten können nicht ausgelesen werden. Das Fahrzeug fährt ggf. mit der falschen Getriebekonfiguration. Mögliche Ursachen Erhöhte Getriebeöl-Temperatur. Handlungsort ECU-Software, TIM. Handlungsanweisung Getriebeöl-Temperatur abkühlen lassen (<110°C). Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)