dNEUTR Relais Trennung Motor-Getriebe
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Hinweis: frei belegbares Signal
Anschlussplan Prüfschritte S2: Widerstand zwischen entsprechendem Kontakt und Fahrzeugmasse prüfen. RSoll = ∞ Ω. Hinweis: frei belegbares Signal Die Zuweisung zu einem Anschluss des Getriebe-Steuergerätes erfolgt im Datensatz und ist fahrzeugspezifisch.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)