Drehzahlerfassung Motor Kurzschluss nach Masse am Minus-Anschluss des Sensors
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Masseschluss oder niederohmige Verbindung nach Masse am Minus-Anschluss des Sensors. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Harte Schaltungen. Kein Einlegen des Rückwärtsgangs. Hauptdruck auf Maximum. Reduzierung des Motormoments zum Getriebeschutz. Bei gleichzeitig defektem Sensor für Getriebeausgangsdrehzahl nur noch Notbtrieb Die Motordrehzahl bzw. davon abgeleitete Größen werden in der CAN-Kommunikation fehlerhaft gesetzt. Mögliche Ursachen Masseschluss in Steckerverbindung, Verkabelung oder Sensor. Handlungsort Drehzahlerfassung Motor (Minus-Anschluss des Sensors oder des Sensorstromkreises) Handlungsanweisung Steckverbindungen, Verkabelung und Sensor prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Fehlersuche bei Kurzschluss nach Masse
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)