Sicherheitsrechner "Warten auf Neutral" im Fahrbetrieb
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der Sicherheitsrechner hat im Fahrbetrieb den Zustand "Warten auf Neutral" erkannt. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Es können keine Magnetventile angesteuert werden, bis der Zustand beseitigt ist. Wenn der Zustand beseitigt wurde, muss erst Neutral eingetastet werden, bevor wieder ein Gangwunsch angenommen wird. Mögliche Ursachen Das Signal für den Gangwunsch ist nicht stabil. Die Bordnetzspannung ist instabil. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Signal für Gangwunsch prüfen. Bordnetzspannung prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)