Drehzahlerfassung Getriebeausgang Fehler beim Ermitteln der Sensorspannung
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Fehler beim Ermitteln der Sensorspannung. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Kein oder eingeschränkter Rückwärtsgang. Keine ANS-Funktion. Fahren nur im 1.Gang. Höhere Gänge nur bei sehr hoher Motordrehzahl (Motorschutzfunktion). Ist eine Ersatzfunktion vorhanden, so führt der Fehler u.U. nur zu harten Schaltungen und harter Retarderaktivierung. Bei gleichzeitig defektem Motordrehzahlsensor nur noch Notbetrieb Mögliche Ursachen Fehler beim Einlesen der Sensorspannungen U(nA) oder U(nB). Der Fehler ist wahrscheinlich steuergeräteinterner Art. Handlungsort Getriebe-Steuergerät Handlungsanweisung Getriebe-Steuergerät tauschen Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)