Sicherheitsrechner Unterspannung im Fahrbetrieb
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der Sicherheitsrechner hat im Fahrbetrieb Unterspannung erkannt. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Es können keine Magnetventile angesteuert werden, bis die Bordnetzspannung wieder stabil ist. Wenn die Bordnetzspannung wieder staibil ist, muss erst Neutral eingetastet werden, bevor wieder ein Gangwunsch angenommen wird. Mögliche Ursachen Die Bordnetzspannung ist instabil. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Bordnetzspannung prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)