Sicherheitsrechner Defekt des internen Sicherheitsschalters
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Der Sicherheitsrechner kann den internen Sicherheitsschalter nicht öffnen. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Kein Fahrbetrieb möglich. Mögliche Ursachen Offene Steckverbindung am Kabel 1. Defekte Steckverbindung am Kabel 1. Leitende Verbindung der gemeinsamen Magnetventilmasse zu einem anderen Kabel. Leitende Verbindung der gemeinsamen Magnetventilmasse zum Getriebegehäuse. Leitende Verbindung der gemeinsamen Magnetventilmasse zum Fahrzeugchassis. Unterbrechung der gemeinsamen Magnetventilmasse. Hardwaredefekt des Sicherheitsschalters. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steckverbindungen am Kabel 1 prüfen. Kabel 1 prüfen. Ereignisspeicher löschen. Sollte der Fehler erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)