Tastenschalter
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Hinweis: frei belegbares Signal
Anschlussplan Prüfschritte Bei defekter Tastenschalterbeleuchtung, betreffende Glühlampe tauschen. Steckverbindung S2 öffnen. Je nach Fehleranzeige durch die Diagnose, Taste (Schalter) gemäß nachfolgender Tabelle betätigen und Widerstandswerte zwischen Kontakten messen. Wenn bei allen Messungen R = RSoll, fortfahren bei Punkt 4.
Taste, Schalter | S2: Messung zw. +TL und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt/nicht gedrückt
1 | 21 (-UB) | ca. 580
2 | 21 (-UB) | ca. 580
3 | 21 (-UB) | ca. 580
D | 21 (-UB) | ca. 580
N | 21 (-UB) | ca. 580
R | 21 (-UB) | ca. 580
Sp.Rg |  | ca. 580
Taste, Schalter | S2: Messung zw. Kontakt 29 (TS) und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt (N gedrückt) [nicht N gedrückt]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Taste, Schalter | S2: Messung zw. Kontakt 29 (TS) und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt (nicht gedrückt)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 30 (RS) | 0 (∞)*
* = Widerstandswert bei gleichzeitig gedrückter R-Taste S7 öffnen. Je nach Fehleranzeige durch die Diagnose, Taste (Schalter) gemäß nachfolgender Tabelle betätigen und Widerstandswerte zwischen Kontakten messen.
Taste, Schalter | Messung zw. +TL und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt/nicht gedrückt
1 | 10 (-UB) | ca. 580
2 | 10 (-UB) | ca. 580
3 | 10 (-UB) | ca. 580
D | 10 (-UB) | ca. 580
N | 10 (-UB) | ca. 580
R | 10 (-UB) | ca. 580
Sp.Rg |  |
Taste, Schalter | Messung zw. Kontakt 29 (TS) und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt (N gedrückt) [nicht N gedrückt]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Taste, Schalter | Messung zw. Kontakt 7 (TS) und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt (nicht N gedrückt)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Taste, Schalter | Messung zw. Kontakt 7 (TS) und: | RSoll [Ω]: Taste gedrückt (nicht gedrückt)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 6 (RS) | 0 (∞)*
Widerstand gegen Masse prüfen: S2, Kontakte 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. RSoll = ∞ Ω. Hinweis: frei belegbares Signal Die Zuweisung zu einem Anschluss des Getriebe-Steuergerätes erfolgt im Datensatz und ist fahrzeugspezifisch.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)