Motorlastquelle CAN CAN-Signal Motorreibmoment fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Das CAN-Signal, das die Information über das Motorreibmoment beinhaltet, ist fehlerhaft. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Harte Schaltungen. Mögliche Ursachen Eine für die Ermittlung des Motor-Reibmoments erforderliche CAN-Botschaft liefert fehlerhafte(n) Wert(e). Bei verwendetem CAN-SAE-J1939-Protokoll: CAN-Botschaft EEC3 (Electronic engine controller #3): CAN- Signal 'nominal friction percent torque' fehlerhaft. Informationen zur betroffenen CAN-Botschaft sind der Systembeschreibung zu entnehmen. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung CAN-Botschaft / CAN-Signal prüfen und ggf. Korrektur veranlassen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)