CAN - Tastenschalter E330 Betriebsspannung außerhalb der Toleranz
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Die Betriebsspannung des Tastenschalters befindet sich im Vergleich zur Betriebsspannung des Getriebe-Steuergeräts außerhalb des zulässigen Toleranzbandes. Die zulässige Abweichung beträgt +/- 5V. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Die flexiblen Eingänge und der flexible Ausgang am Tastenschalter sind außer Funktion. Mögliche Ursachen Masseversatz zwischen Getriebe-Steuergerät und Tastenschalter. Geringere Betriebsspannung des Tastenschalters als des Getriebe-Steuergeräts. Analog-Digitalwandler im Tastenschalter defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Spannungsunterschied zwischen Tastenschalter und Getriebe-Steuergerät prüfen. Die Betriebsspannungsdifferenz gemessen gegen die jeweilige Steuergerätemasse darf 5V nicht überschreiten . Ggf. Verkabelung überprüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)