Motorlastquelle PWM-Signal (Bosch-EDC, MB-EMR, MB-FMR, VDO-EGas,...) Frequenzbereich des PWM-Signals im Datensatz fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Frequenzbereich des PWM-Signals im Datensatz fehlerhaft. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Getriebe in Zwangsneutral, fahren nicht möglich. Mögliche Ursachen Unplausible Werte in der Datensatzkonstanten ENG_FREQUENCY_RANGE_[ ]. Beide Werte müssen gültig und größer Null sein, ENG_FREQUENCY_RANGE_[0] muss kleiner sein als ENG_FREQUENCY_RANGE_[1]. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Datensatzkonstante ENG_FREQUENCY_RANGE_[ ] prüfen/korrigieren bzw. korrekten Datensatz laden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)