CAN - Tastenschalter E330 Instabiles Tasten-Signal vom CAN-Tastenschalter
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Beim Erfassung der aktuellen Tastensignale konnte über längere Zeit kein stabiles Signal ermittelt werden, da sich ständig die Zustände ändern. Der Zustand deutet auf ein Prellen (Contact Bounce) der elektrischen Kontakte der Tasten hin. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das Getriebe wechselt in den Zustand Neutral. Über Eintasten von Neutral und Wiedereintasten des Ganges ist evtl. ein weiterer Fahrbetrieb möglich. Andernfalls den Tastenschalter austauschen. Der Notfahrbetrieb kann über den Limp-Home-Schalter aktiviert werden. Mögliche Ursachen Wackelkontakt an den Tasten oder Lötstellen. Tastenschalter defekt. Prellen der Tastenschaltertasten Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Tastenschalter tauschen. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)