CAN - Tastenschalter E330 Pufferüberlauf beim Beschreiben des Konfigurationsspeichers (EEPROM)
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Beim Beschreiben des Konfigurationsspeichers (EEPROM) ist ein Pufferüberlauf aufgetreten. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Einige der Änderungen an der Tastenschalterkonfiguration wurden nicht übernommen (Reaktion abhängig von den geänderten Daten). Mögliche Ursachen Zu viele gleichzeitige Schreibaufträge oder anstehende Schreibaufträge können nicht beendet werden. Softwareproblem. Tastenschalter defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)