Eingangssignal ABS ABS-System fehlerhaft
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung ABS-System fehlerhaft. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Keine ANS-Funktion. Mögliche Ursachen Das externe ABS-Steuergerät meldet über die CAN-Botschaft "ABS fully operational", dass das ABS-System nicht in Ordnung ist. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Externes ABS-Steuergerät prüfen. Bei verwendetem CAN-SAE-J1939-Protokoll: EBC1(Electronic brake controller #1) -CAN-Botschaft prüfen Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)