Sicherheitsrechner Signaturfehler im Parametersatz
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Funktion des Sicherheitsrechners
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Signaturfehler im Parametersatz. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der Fahrbetrieb wird wegen Sicherheitsgründen gesperrt. Das Getriebe geht in ein sicheren Zustand. Mögliche Ursachen Der Parametersatz ist fehlerhaft. Interner Fehler des Funktionsrechners. Interner Fehler des Sicherheitsrechners. Funktion des Sicherheitsrechners Der Sicherheitsrechner (S-CPU) überwacht sicherheitsrelevante Signale, die der Funktionsrechner (F-CPU) sendet oder empfängt. Erkennt der Sicherheitsrechner einen unzulässigen Zustand, veranlasst er den Neustart des Funktionsrechners, das Getriebe-System ist währenddessen in einem sicheren Zustand (Neutral). Die Freigabe des Fahrbetriebs kann nur erfolgen, wenn diese vom Funktionsrechner UND gleichzeitig vom Sicherheitsrechner erteilt wird. Bei erfolgter Freigabe wird der Sicherheitsschalter im Getriebe-Steuergerät geschlossen und die Masse der Magnetventile mit der Batteriemasse verbunden. Erst dann ist eine Ansteuerung der Magnetventile und damit der Fahrbetrieb möglich.
|  |  |  | überwachtes Signal private CAN (Gangwahl)
S-CPU |  |  | N1 / N2 | überwachte Drehzahlen
ALIVE | Lebenszeichen der F-CPU an die S-CPU |  | MV | überwachte Ansteuerung aller Magnetventile
COMM | Kommunikation zwischen F-CPU und S-CPU |  | MV-GND | vom Sicherheitsschalter aufgeschaltete Masse
|  |  | -BATT | Batteriemasse
Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Steuergerätesoftware erneut laden. Erholt sich er Fehler nicht, wenden Sie sich bitte an den VOITH-Kundendienst. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)