Drehzahlerfassung Sonnenrad 3 Schlechte Frequenzsignalqualität
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Frequenzsignalqualität schlecht Die einzelnen gemessenen Pulsdauern und oder Periodendauern schwanken mehr als zulässig (kein kontinuierliches Signal) Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Keine Retarderfunktion. Hauptdruck auf Maximum. Reduzierung des Motormoments zum Getriebeschutz. Harte Schaltungen Mögliche Ursachen Extreme Drehschwingungen. Einbauposition des Sensors ist nicht korrekt oder der Sensor ist lose. Das Geberrad weist Beschädigungen auf, die zu Signalstörungen führen. Der Sensor hat eine Fehlfunktion. Handlungsort Drehzahlsensor N4 Handlungsanweisung Einbauposition des Sensors prüfen (Abstand, Toleranzlage). Festen Sitz des Sensors prüfen. Sensor auf korrekte Funktion prüfen. Geberrad auf Beschädigungen prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)