CAN - Protokoll SAE J1939 Timeout der Botschaft TC1
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Timeout der CAN-Empfangsbotschaft TC1 (Transmission Control 1). Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Fahrbetrieb nur über LIMP-HOME-Schalter möglich. Mögliche Ursachen Steuergerät für Fahrrichtungsvorgabe (Tastenschalter / Bordrechner) oder Verbindung zu diesem Steuergerät gestört. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Bei VOITH-Tastenschalter prüfen, ob Lampentest durchgeführt wird (d.h. Spannungsversorgung ist OK). Falls alle Lampen nach 10 sec zu blinken beginnen, ist die CAN-Verbindung zum E300-Steuergerät unterbrochen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300-D2.3.0.0)
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300-D2.4.0.0)
|  | CAN SAE J1939 Voith specifics (SW E300.1-D5.0.0.0)
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)