CAN - Protokoll VOITH private CAN Timeout der Botschaft INPUT VALUES 1
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Timeout der CAN-Botschaft INPUT VALUES 1. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Funktionen, die die flexiblen Eingänge des Tastenschalters verwenden, sind nicht verfügbar. Mögliche Ursachen Verbindung zu Tastenschalter gestört oder Tastenschalter defekt. Fehlerhafte Spannungsversorgung des Tastenschalters. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Verbindung zum Tastenschalter prüfen und Tastenschalter prüfen. Spannungsversorgung des Tastenschalters prüfen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)