CAN - Tastenschalter E330 Fehler bei der Plausibilitätsprüfung der Tasten-Redundanzsignale
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Bei der Plausibilitätsprüfung der Tasten-Redundanzsignale ist ein Fehler erkannt worden. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Das Getriebe wechselt in den Zustand Neutral. Über Eintasten von Neutral und Wiedereintasten des Ganges ist evtl. ein weiterer Fahrbetrieb möglich. Andernfalls den Tastenschalter austauschen. Der Notfahrbetrieb kann über den Limp-Home-Schalter aktiviert werden. Mögliche Ursachen Fehlbedienung des Systems (gewaltsames Drücken von R bei getastet D,1,2,3 oder umgekehrt). Feuchtigkeit ist in den Tastenschalter eingedrungen. Tastenschalter defekt. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Alle Tasten betätigen und mittels Diagnose Funktion prüfen. Ggf. Tastenschalter tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)