Softwaremodul Ereignisspeicher Fehlerhafte Sortierung in Ereignistabelle
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
Beschreibung Bei der Prüfung der Ereignistabelle EventTab wurde ein Fehler in der Software festgestellt. Die Bedingung, dass Fehlercodes in der Ereignistabelle streng aufsteigend sortiert sein müssen ist nicht erfüllt. Die Nummer der beanstandeten Tabellenzeile ist in der Systembeschreibung angegeben. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Der Ereignisspeicher arbeitet nicht korrekt. Mögliche Ursachen Softwarefehler. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Neue Software laden. Steuergerätedatei an VOITH senden. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutige festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)