Abgleichdaten ( Zur Korrektur von Hardware-/ Bauteiletoleranzen ) Fehlerhafter Abgleich des Getriebe-Steuergeräts
|  | Beschreibung
|  | Auswirkungen auf den Fahrbetrieb
|  | Mögliche Ursachen
|  | Handlungsort
|  | Handlungsanweisung
|  | Setz-Bedingungen des Ereignisses
|  | Prüf-Bedingungen des Ereignisses
|  | Abschließende Funktionskontrolle
|  | Verwandte Themen
Beschreibung Fehlerhafter Abgleich des Getriebe-Steuergerätes. Auswirkungen auf den Fahrbetrieb Harte Schaltungen und ungenaue Temperaturen. Mögliche Ursachen Kopiervorgang vom FRAM ins RAM fehlgeschlagen. Abgleichdaten sind fehlerhaft. Abgelegte Checksumme im FRAM ist falsch. Handlungsort Keine Beschreibung verfügbar. Handlungsanweisung Aktualisierte Software laden, falls erfolglos, Steuergerät tauschen. Setz-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Prüf-Bedingungen des Ereignisses Keine Beschreibung verfügbar. Abschließende Funktionskontrolle Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche Komponente defekt ist, sollte versucht werden, den Fehler zu reproduzieren: Die Komponente wieder in das Fahrzeug einbauen. Funktion testen. Nach Behebung der Funktionsstörung müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden: Probefahrt mit Funktionskontrolle durchführen. Fehlerspeicher auslesen. Getriebe auf Dichtigkeit prüfen. Abschließende Sichtkontrolle durchführen. Diese Arbeiten sind notwendig, um eine vollständige Funktion des Fahrzeuges zu gewährleisten. Verwandte Themen
|  | Kundendienst-Verzeichnis
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)